Vaňa s podvodnými masážnymi dýzami Warishofen Gl 1800 AC – 2 ks

Kombinovaná vaňa pre podvodnú kúpeľ , CO2 kúpeľ, minerálnu vodu a elektroterapiu .

Vaňa je vyrobená z akrylátu.

* Rozmer : 2320 x 920 mm
* Váha : 180 kg
* Napájacie napätie : 24 V AC
* Prúd : max. 2100 mA
* Klasická podvodná masáž s možnosťou doplnenia o 8 trysiek s tlakovou masážou
* Elektroterapia s faradickými a pulznými prúdami riadená mikroprocesorom
* Mokrá CO2, suchá plynová kúpeľ s CO2
* Parný generátor vrátane horkovzdušného kompresora, odsávača s lehátkom a poklopom
* Maximálny objem vody 600 – 800 litrov
* Ukazovateľ teploty vody
* Ukazovateľ tlaku pre podvodnú masáž
* Rok zaradenia : 2015
* Predaj aj jednotlivo

Cena : 5 255,00 EUR bez DPH/ 1ks

